Qualcomm 上海7月培训，其中modem架构没有什么大的改动。需要注意有以下几点：

1 死机dump log

之前获取dump log需要修改若干NV值，然后用QPST Memory Debug App抓取。

现在获取dump log直接打开QPST即可。手机死机后，直接进入Download/Sahara

模式。打开QPST software download/Help/Open Log File Directory 即可获取dump。

注意：获得log后须马上将dump保存到其他文件夹，否则dump会被新log覆盖。

2 vendor 架构由QCRIL 改为QMIRIL

AP/BP 通信模式由RPC改变为QMI。

3 AP/BP 时钟同步，QXDM上AP/BP的log信息将没有时间差。

4 8926支持全模，TSTS三卡三待方面，明年会考虑推出。

8x平台支持CS/PS并发。

CS并发，卡1打电话，卡2有呼入电话，可以将卡1挂起，去接卡2。至于卡1此时的界面铃音提醒，由APP去处理。

PS并发，8x不支持两张卡同时上网，因为用户体验没有必要。但是，卡1上网，卡2有彩信过来，PSdomain将不需要在卡1卡2间做切换。即PS并发，高通主要针对一个卡上网，另一张卡收发彩信而设计。

5关于DSDA的测试用例，可以参考80-NJ044-1A

6 QDSS工具的使用。